=======================================================================================
= Release Notes ORGA 930 M / 930 M online V4.11.0 - 06.12.2024 (Firmware Gruppe:00015)=
= Version: V1.0.0 / Datum: 31.01.2025                                                 =
= FW Version V4.11.0 - R20241206  (Firmware Gruppe: 00015)                            =
=======================================================================================
* Release Notes Datum: 31.01.2025
* Produkttyp: mobKT
* Produkttypversion: V1.5.0 (PTV 1.5.0-0, OPB3.1.3)
* Produktkürzel: ORGA900
* Produktversion: 4.11.0:1.0.0
* Release-Datum: 06.12.2024
* gematik-Zulassungsverfahrensnummer: VFS_mob-KT_INGHC_000757
* Zertifizierungsverfahren: BSI-DSZ-CC-0596-V3-2024-MA-02
* Hersteller: Worldline Healthcare GmbH (WLHC) - vormals Ingenico Healthcare GmbH

* Diese Release Dokumentation gilt für RU/TU-Testgeräte (erkennbar an den ORGA oder den 
  silbernen Secure Siegeln) sowie für Produktivgeräte (erkennbar an den BSI-gelabelten 
  Secure Gehäusesiegeln).

==================================
=== Generelle Verbesserungen   ===
==================================
* Verlängerung der Vorwarnzeit für den Hinweis des Ablaufes des HBA/SMC-B Zertifikates. 
  Die Voreinstellung wurde von 42 auf 100 Tage erhöht.

==================================
=== Zertifikate und Schlüssel  ===
==================================
* ACHTUNG - Im Gerätebetrieb zum Einlesen von Echt/Testkartendaten benötigt das Gerät 
  jeweils einen separaten Truststore, welcher die notwendigen Cross-Zertifikate für die
  C2C-Prozesse zur berechtigten Karte (HBA bzw. SMC-B) und zur Gesundheitskarte (eGK) 
  beinhaltet.

* Das FW-Image V4.11.0 für die PU-Geräte enthält standardmäßig den PU-Truststore V1.4.0
  mit Cross-Zertifikaten.

* Stereotyp enthält das FW-Image V4.11.0 für dedizierte Testgeräte standardmäßig einen 
  separaten RU/TU-Truststore V1.5.0 mit Cross-Zertifikaten für den Testbetrieb mit 
  RU/TU-Testkarten.

* D.h. es ist jeweils einer dieser Truststore-Inhalte bereits in der jeweiligen 
  Applikation-Update-Datei für die PU bzw. RU/TU enthalten:
  - truststore_V140_PU-uh2.dfu       // Produktivumgebung
  - truststore_V150_TU-uh2.dfu       // Testumgebung

* Neben den RU/TU-Cross-Zertifikaten für Testgeräte sind weitere nachladbare 
  Truststores, z.B. ein leerer Truststore, als separate Datei für Zulassungstest-
  Prozesse verfügbar.

* Die jeweils aktuell geladene Version des Truststores kann im Status-Menü 
  (derzeit V1.4.0 für PU und V1.5.0 für RU/TU) eingesehen und überprüft werden. 
  Die Anzeige der Versionsnummer erfolgt im Status-Menü, wenn der jeweilige 
  Truststore geladen und aktiv ist.


==================================
=== Klärung / Bug-Fixes        ===
==================================
* Korrektur der Fehlermeldung „1005 Kommunikationsfehler mit Kartenterminal-Modul 
  oder Karte“, wenn das Ablaufdatum des HBA/SMC-B Zertifikates 42 Resttage 
  erreichte. Dadurch ist das Speichern und Auslesen der VSD-Datensätze bis zum 
  vollständigen Ablauf des HBA/SMC-B Zertifikates wieder möglich. 

* Korrigierte Darstellung der Minor-FW-Versionsnummer im USB-Descriptor.
  Die Darstellung der FW-Versionsnummer im USB-Descriptor wurde berichtigt, 
  so dass jetzt auch 2-stellige FW-Versionenstände richtig dargestellt werden.

* Korrektur des akustischen Doppelklicks beim manuellen Ausschalten des Gerätes.
  Statt des Doppelklicks ist jetzt nur ein Klick beim manuellen Ausschalten zu hören.


==================================
=== Restriktionen              ===
==================================
* Voraussetzung zum Download der FW V4.11.0
  !!!! Wichtig !!!! 
  Minimalvoraussetzung zum Einspielen der FW V 4.11.0 R20241206 ist das FW-Release 
  Version 4.7.0 vom 28.11.2017 oder neuer.

* !!! Wichtig !!!
  Alte Download-Dateien (<V4.11.0) können nach dem FW-Update nicht mehr geladen 
  werden!

* Keine Downgrade-Unterstützung per aktueller Firmwaregruppe 00015
  Da derzeit keine andere zugelassene Firmware existiert, ist in der Firmwaregruppe 
  00015 nur die aktuelle Firmware Version angegeben, weswegen ein Downgrade nicht 
  getestet werden kann.

* Ggf. mehrstufiger FW-Update-Prozess mit dem beigestellten Update-Tool für Windows, 
  welches Versionsbezeichner derzeit noch nicht dreistellig darstellen kann. 
  Daher sind Versionskontrollen stets am Gerät via Menu / Service / Status vornehmen.


==================================
=== Generelle Hinweise         ===
==================================
* Menu->Service->Sicherheit->Abschaltzeit: Abschaltzeit im Mobilbetrieb
  ACHTUNG, im Mobilbetrieb ist die Aus/Abschaltzeit nach Werksreset 60 Minuten!! 
  Um die Akkus zu schonen ist es sinnvoll, diese Zeit zu verringern: 
  Menu->Service->Sicherheit den Menüpunkt "Abschaltzeit".
  
* Menu->Service->Werkseinstellung-> via Reset Code: Das Rücksetzen des Gerätes in 
  den Werksauslieferungs-Zustand mit Reset Code. Das Rücksetzen des Gerätes in den 
  Werksauslieferungs-Zustand (ehemals "PIN Reset") ist bereits ab FW V4.3.0 zu 
  finden unter: Menu->Service->Werkseinstellung->via Reset Code.

* Menu->Einstellungen->Schnittstelle->Parameter->Drucker->Layout->opt. Layout: 
  Optionales Layout, welches nachgeladen werden kann, Positionsdefinitionen werden 
  von WLHC erstellt.

* Standard Ausdruck gemäß Technischer Anlage zu Anlage 4a (BMV-Ae) V1.15.
  Technische Anlage zu Anlage 4a (BMV-Ae) V1.15 als nachladbares Drucklayout 
  vorbereitet (Testfiles: druck_layout_VSD520_V109-uh2.dfu).
  
* Menu->Einstellungen->Schnittstelle->Parameter->LANR/BSNR..-> ASV: 
  ASV-Kennzeichen/TSS/Kennzeichen Rechtsgrundlage
  Wird beim Vstat und in derselben Zeile wie die BSNR angezeigt.

* Konfiguration der Druckerausgabe - Optionale Positionierung im Drucklayout
  -> OPT_1    Optionale Konstante 1 max 10 Alphanumerische Zeichen die im 
	      Persionalienfeld mit dem opt. Druck Layout positioniert werden kann
  -> OPT_2    Optionale Konstante 2 max 10 Alphanumerische Zeichen die im 
 	      Persionalienfeld mit dem opt. Druck Layout positioniert werden kann
  -> OPT_3    Optionale Konstante 3 max 10 Alphanumerische Zeichen die im 
 	      Persionalienfeld mit dem opt. Druck Layout positioniert werden kann

========================================================
=== Hinweise zum Firmware Update für Echtgeräte (PU) ===
========================================================
* FW-Download Tool für Echtgeräte (PU)
  Auf der Worldline-Webseite steht ein Windows-Programm als Update-Tool für 
  Echtgeräte (PU) unter den folgend genannten Links zur Verfügung:
  - https://worldline.com/de-de/home/main-navigation/solutions/healthcare/
            unser-portfolio/orga-930m-online
  
  Hier finden sich auch Hinweise zu dem Windows-Programm zum Update der Firmware 
  sowie ggf. verfügbare Truststore- und Druckvorlagen.
  - https://worldline.com/de-de/home/main-navigation/solutions/healthcare/
            unser-portfolio/orga-930m-online
  
* Windows-Gerätetreiber
  ACHTUNG - Vor der Installation des Update-Tools müssen die Windows-Gerätetreiber 
  installiert sein. Sie finden diese online zum Download des Treiberinstallations-
  Programms auf der Worldline Web-Seite im Themenbereich „Software & Treiber“ unter: 
  - https://support.worldline.com/de-de/home/healthcare/downloads/Software_Treiber
  
* Hinweise zur Durchführung des FW-Updates ORGA 930 M online 
  Voraussetzung zum Download der FW V4.11.0                                     
 	
  1.  Das Archiv mit Update-Tool für Windows (s.o.) ist zur nachfolgenden Ausführung 
      in einen Ordner zu kopieren. Das ZIP-Archiv enthält die FW-Update-Dateien für 
      ORGA 930 V4.11.0 R20241206. Die enthaltenen Download-Module können jeweils 
      geladen werden: 
      - ORGA 930 M online: Voraussetzung ist die im Gerät installierte FW-Version 
	V4.7.0, V4.8.0, V4.9.0, V4.10.0 oder neuer.
	
  2. Vorbereitung des Geräts auf den FW-Download
     ACHTUNG - Während des Updates darf die Versorgungsspannung nicht unterbrochen 
     werden. Daher zuerst das Gerät mit eingelegten und zuvor voll geladenen Akkus 
     per USB-Kabel mit dem Windows-System verbinden.
	
  3. Der Downloadprozess ins Gerät geschieht (teils stufenweise) mit dem verfügbaren 
     Update-TOOL und erfordert ggf. ein mehrstufiges Initiieren und Nachladen von 
     Modulen sowie ggf. mehrere Geräteneustarts.
	
  4. Zum Aufruf des Update-Tools starten Sie das Programm 
     ORGA_930_M_online_FW_4.11.0_Update-Tool.exe und folgen den Programmanweisungen.
	
  5. Nach einem Geräteneustart ist am Gerät stets die ADMIN-PIN neu zu setzen und 
     zu bestätigen.
	
  6. Kontrollieren Sie die im Gerät installierte FW-Version über das Status-Menü. 

  
===================================================
=== Hinweise zum Firmware Update für Testgeräte ===
===================================================
* Hinweise zur Durchführung des FW-Updates ORGA 930 M online 
  Voraussetzung zum Download der FW V4.11.0 (RU/TU)

* FW-Download Tool für Testgeräte (RU/TU)
   ACHTUNG - Das Firmware-Update von Testgeräten erfordert ein separates Update-Tool, 
   d.h. kann  N I C H T  mit dem per Worldline-Website distributierten Update-Tool 
   für Echtgeräte (PU) durchgeführt werden.
   
   Der Hersteller Worldline Healthcare GmbH bietet für verschiedene Testvorhaben 
   zwei (2) Varianten des Windows-Update-Tools für Testgeräte an.
   
   A) Die erste Variante ist für Entwickler/Systemhäuser und entspricht im Funktions-
      Umfang und Handling dem Update-Tool für Echtgeräte, d.h. lässt die Testgeräte-
      FW sowie den RU/TU-Truststore V1.5.0 mittels einer sog. PPU-Distributionsdatei 
      ins Testgerät laden.
   
   B) Eine zweite (rudimentäre) Variante ist für Evaluator- und Zulassungstests 
      verfügbar, während dessen die Testgeräte-FW sowie weitere RU/TU-Truststore-
      Varianten (u.a. leerer Truststore) über sog. DFU-FW-Dateien ins Testgerät 
      geladen werden müssen.
   
   ACHTUNG - Das entsprechende Update-Tool für das Testgeräte-FW-Update (RU/TU) MUSS 
   über den Hersteller-Service der Worldline angefragt und KANN i.d.R. nach Prüfung 
   der Anfrage nachfolgend bezogen werden.                               
 	
  1.  Das Archiv mit Update-Tool für Windows (s.o.) ist zur nachfolgenden Ausführung 
      in einen Ordner zu kopieren. Das ZIP-Archiv enthält die FW-Update-Dateien für 
      ORGA 930 V4.11.0 R20241206 
      Die enthaltenen Download-Module können jeweils geladen werden: 
      - ORGA 930 M online: Voraussetzung ist die im Testgerät installierte FW-Version 
        V4.7.0, V4.8.0, V4.9.0, V4.10.0 oder neuer.
	
  2. Vorbereitung des Geräts auf den FW-Download
     ACHTUNG - Während des Updates darf die Versorgungsspannung nicht unterbrochen 
     werden. Daher zuerst das Gerät mit eingelegten und zuvor voll geladenen Akkus 
     per USB-Kabel mit dem Windows-System verbinden.

  3. Der Downloadprozess ins Gerät geschieht (teils stufenweise) mit dem verfügbaren 
     Update-TOOL und erfordert ggf. ein mehrstufiges Initiieren und Nachladen von 
     Modulen sowie ggf. mehrere Geräteneustarts.
	
  4. Variante 1 (Entwickler/Systemhaus): 
     Zum Aufruf des Update-Tools starten Sie das Windows-Programm 
     ORGA_930_M_online_TK_FW4.11.0_Update-Tool.exe und folgen den Programmanweisungen.
	
  4. Variante 2 (Evaluatoren/Zulassungstester): 
     Zum Aufruf des Update-Tools starten Sie das Programm MCTUpgrade.exe und folgen 
     den Programmanweisungen.
		
     Start des Updatevorgangs am Testgerät
     4.1 Menu->Service->Update Starten->OK ausführen.
     4.2 Die jeweils wählbaren Updatedateien (*.dfu) befinden sich in den jeweils 
         separaten Unterverzeichnissen des ZIP-Archivs bzw. des Installations-
         Verzeichnisses.

     4.2.1 ORGA 930 M online: Wenn vorhanden: Die Loader-Datei 'loader_930.dfu' 
           zuerst in das Testgerät laden.
     4.2.2 ORGA 930 M online: Anschließend die Applikationsdatei z.B. 'ORGA_930.dfu' 
           laden.
     4.2.3 Zu Testzwecken - Jeweils optionales Nachladen von leerem Truststore 
           und/oder alternativem Drucklayout
     4.2.3.1 Leerer Truststore (ohne Cross-Zertifikate) : 'truststore_leer-uh2.dfu'
     4.2.3.2 VSD V5.2.0 Drucklayout: 'druck_layout_VSD520-uh2.dfu'
             bzw. Drucklayout: 'druck_layout_VSDTST-uh2.dfu'
     4.2.3.3 Konfiguration der Druckerausgabe - Zwei optionale Drucklayouts
	     Zum Nachladen (ggf. Testzweck) liegen dem Release zwei nachladbare 
 	     Drucklayouts bei: VSD520 UND VSDTST. Beispielhaft wurde eine zu 
 	     Testzwecken nachladbare Druckvorlage zu Anlage 4a (BMV-Ae) V1.09 
 	     beigestellt. 
	     Ein ggf. beigefügtes PDF-Dokument macht die Unterschiede ersichtlich.
			
  5. ADMIN-PIN setzen
     Nach einem Geräteneustart ist am Gerät stets die ADMIN-PIN neu zu setzen und 
     zu bestätigen.
	
  6. Kontrolle der FW-Version
     Kontrollieren Sie die im Gerät installierte FW-Version über das Status-Menü. 
	
==================================
=== Kontakt / Service          ===
==================================
kontakt.whc@worldline.com

https://worldline.com/de-de/home/main-navigation/who-we-serve/healthcare
